姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**--------------------**密-**---------------------------------**封 **----------------------------------------------**线**----------------------**---

《汽车维修电工中级理论知识试题五》

考试时间：120分钟 考试总分：100分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |

**一、数据来源于总题库（www.zongtiku.com）,仅供人个使用。**

1、调整制冷系统制冷剂循环的装置是 （） 。（ ）

A.膨胀阀 B.风机 C.压缩机 D.蒸发器

2、用万用表检测车灯电路导通情况时， 使用的是万用表 （） 。（ ）

A.电流表 B.欧姆档 C.电压档 D.功率档

3、汽车电压表受（） 控制。（ ）

A.发电机 B.蓄电池 C.发动机 D.点火开关

4、用电压表检测部件时， 用（） 方式。（ ）

A.并联 B.串联 C.混联 D.以上都对

5、汽车电控动力转向的优点， 主要是可在全速范围内（） 。（ ）

A.获得极轻便的转向力 B.保持行驶的稳定性 C.保证方向的灵活性 D.获得与车速相匹配的助力效果

6、液力耦合器中液体不存在的运动是（） 。（ ）

A.紊流运动 B.涡流运动 C.环流运动 D.螺旋运动

7、自动变速器控制换挡最主要的两个信号是（） 。（ ）

A.节气门开度和车速 B.节气门开度和水温 C.车速和水温 D.车速和油温

8、使用安全带和安全气囊对乘员的保护程度可达（） 。（ ）

A.70%-80% B.90%以上 C.10% D.50%以上

9、处理过期失效SRS气囊用专用工具“SST” 需要相距（） 。（ ）

A.5m B.10m C.2.5m D.20m

10、汽车仪表板上的LRC模式选择开关指示灯用于指示（) 。（ ）

A.减震器和空气弹簧 B.减震器 C.空气弹簧 D.横向稳定器